РБ г.Стерлитамак ОАО «Синтез-Каучук» Испытательный Центр ОТК

**Справка-анализ**

Наименование: Масло отработанное

Место отбора: склад Ж-6 емк.15

Дата анализа: 24.12.2018г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Результат испытаний | Метод испытания |
| 1 | Внешний вид | Однородная, мутная жидкость коричневатого цвета без механических примесей | Визуально |
| 2 | Массовая доля воды, %  верхний уровень  средний уровень  нижний уровень | 0,06  0,21  14% | ГОСТ 2477 |
| 3 | Плотность при 20оС, кг/м3  верхний уровень  средний уровень  нижний уровень | 0,878  0,879  0,897 | ГОСТ 3900 |

Начальник лаборатории Э.М.Субхангулова